Część 1 Klucze ręczne do optymalizacji:

1. 4 komplety kluczy, w skład których wchodzi:
   1. Nasadki sześciokątne 1/2" rozmiary: 10 - 11- 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 -32 mm – każdy rozmiar po 1 szt.
   2. Nasadki z końcówką trzpieniową sześciokątną rozmiary: 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm - każdy rozmiar po 1 szt.
   3. Przedłużacz z gniazdem 1/2" - długość: 125 mm – 1 szt,
   4. Przedłużacz z gniazdem 1/2" - długość: 255 mm – 1 szt.
   5. Przegub z gniazdem 1/2" – 1 szt,
   6. Pokrętło z przesuwanym zabierakiem 1/2" - długość: 305 mm – 1 szt,
   7. Pokrętło z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym – 1 szt.
   8. Klucze płasko-oczkowe rozmiary: 6÷21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm – każdy rozmiar po 1 szt.
   9. Nasadki sześciokątne z gniazdem 1/4" rozmiary: 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 m – każdy rozmiar po 1 szt.
   10. Nasadki z końcówką trzpieniową sześciokątną z gniazdem 1/4" rozmiary: 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm – każdy rozmiar po 1 szt.
   11. Przedłużacz z gniazdem 1/4" - długość: 50 mm – 1 szt,
   12. Przedłużacz z gniazdem 1/4" - długość: 150 mm – 1 szt,
   13. Przegub z gniazdem 1/4"  - 1 szt,
   14. Pokrętło z zabierakiem 1/4" – 1 szt,
   15. Pokrętło z przesuwnym zabierakiem - długość: 115 mm – 1 szt,
   16. Pokrętło z mechanizmem zapadkowym dwukierunkowym o 48 zębach – 1 szt.
   17. Klucze trzpieniowe sześciokątne typu T rozmiary: 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm – każdy rozmiar po 1 szt,
   18. Klucze oczkowe odsadzone dwustronne rozmiary: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 27x29 mm – każdy po 1 szt,
   19. Wkrętaki płaskie rozmiary: 2.5x50 - 3x75 - 3.5x100 - 4x125 - 5.5x100 - 5.5x150 - 6.5x150 - 8x200 - 10x150 - 10x200 mm – każdy po 1 szt,
   20. Wkrętak krzyżowy rozmiary: PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 - PH3x150 - PH4x200 mm – każdy po 1 szt,
   21. Wkrętak płaski krótki rozmiary: 4x30 - 6.5x30 mm – każdy po 1 szt,
   22. Wkrętak krzyżowy krótki rozmiary: PH1x30 - PH2x30 mm – każdy po 1 szt,
   23. Przecinaki płaskie żebrowane długości: 100 - 200 mm – każdy po 1 szt,
   24. Młotek ślusarski - 300 g – 1 szt,
   25. Młotek montażowy z obuchem - 35 mm – 1 szt,
   26. Nitownica boczna – 1 szt,
   27. Nity:
       1. 2.9x6 mm - 100 szt.
       2. 3.2x8 mm - 100 szt.
       3. 3.8x10 mm - 100 szt.
       4. 4x12 mm - 100 szt.
   28. Szczypce nastawne - długość: 250 mm – 1 szt.
   29. Szczypce nastawne samoblokujące - długość: 240 mm – 1 szt,
   30. Pilnik półgładzik kwadratowy z rękojeścią - długość: 200 mm – 1 szt,
   31. Pilnik zdzierający trójkątny z rękojeścią - długość: 200 mm – 1 szt,
   32. Pilniki półgładziki płaskie z rękojeścią - długość: 200 mm – 1 szt,
   33. Pilniki półgładziki półokrągłe z rękojeścią - długość: 200 mm – 1 szt,
   34. Pilniki półgładziki okrągłe z rękojeścią - długość: 200 mm – 1 szt,
   35. Szczypce proste do pierścieni wewnętrznych segera - długość: 180 mm – 1 szt,
   36. Szczypce do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych segera odgięte o 90° - długość: 170 mm – 1 szt,
   37. Szczypce proste do pierścieni zewnętrznych segera - długość: 175 mm – 1 szt,
   38. Szczypce do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych segera odgięte o 90° - długość: 175 mm – 1 szt,
   39. Szczypce tnące boczne wzmocnione z rękojeścią z kompozytu dwumateriałowego - długość: 160 mm – 1 szt,
   40. Szczypce uniwersalne z rękojeścią z kompozytu dwumateriałowego - długość: 180 mm – 1 szt,
   41. Szczypce półokrągłe z rękojeścią z kompozytu dwumateriałowego - długość: 160 mm – 1 szt,
   42. Wybijaki cylindryczne rozmiary: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm – każdy po 1 szt,
   43. Punktak centrujący rozmiar: 4 mm – 1 szt,
   44. Klucze płaskie dwustronne rozmiary: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 27x29 - 30x32 mm – każdy po 1 szt,
   45. Komplet kluczy trzpieniowych kątowych Beta rozmiary: 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 – 10 -1 kpl,
   46. Nożyce do cięcia blachy - długość: 250 mm – 1 szt,
   47. Nożyczki dla elektryków z ostrzami prostymi – 1 szt,
   48. Oprawka naciagu rękojeści z brzeszczotem – 1 szt,
   49. Brzeszczot do metalu – 1 szt,
   50. Olejarka ciśnieniowa - pojemność: 200 ml – 1 szt,
   51. Wkład profilowany – 1 szt,
   52. Pokrętło nastawne 1.5 – 1 szt,
   53. Pokrętło nastawne 3 – 1 szt,
   54. Pokrętło do gwintowników z mechanizmem zapadkowym dwukierunkowym  1 - 1 szt,
   55. Pokrętło do gwintowników z mechanizmem zapadkowym dwukierunkowym  2 - 1 szt,
   56. Oprawka do narzynek 1 – 1 szt,
   57. Oprawka do narzynek 2 – 1 szt,
   58. Wzorzec zarysu gwintów – 1 szt,
   59. Gwintowniki ręczne rozmiary: M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18 - M20  - każdy po 1 szt,
   60. Gwinowtniki ręczne rozmiary: M6 x 0.75, M8 x 1, M10 x 1.25, M12 x 1.5, M14 x 1.5, M16 x 1.5, M18 x 1.5 – każdy po 1 szt,
   61. Narzynki okrągłe - gwint: metryczny rozmiary: M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 – każdy po 1 szt,
   62. Narzynki okrągłe - gwint: metryczny rozmiary: M10 - M12 - M14 - M16 - M18 - M20 – każdy po 1 szt,
   63. Narzynki okrągłe - gwint: metryczny drobnozwojowy rozmiary: M6 x 0.75 - M8 x 10  -każdy po 1 szt,
   64. Narzynki okrągłe - gwint: metryczny drobnozwojowy rozmiary: M10 x 1.25, M12 x 1.5, M14 x 1.5, M16 x 1.5, M18 x 1.5 – każdy po 1 szt,
2. Komplet 8 kluczy [trzpieniowych, kątowych z końcówką kulistą profil](https://www.beta24.pl/97btx-klucze-trzpieniowe-katowe-z-koncowka-kulista-profil-torxr.html) Torx – Rozmiary: T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 – 4 komplety,
3. Klucz płaski jednostronny:
   1. rozmiar 60 – 1 szt,
   2. rozmiar 65 – 1 szt,
4. Klucz płaski dwustronny:
   1. rozmiar 34x36 - 2szt,
   2. rozmiar 41x46 - 2szt.
   3. -rozmiar 50x55 - 2szt.
5. Klucz łańcuchowy do rur - Fi max: 115 mm – 4 szt,
6. Klucz taśmowy do rur dwukierunkowy – 3” – 4 szt,
7. Klucze trzpieniowe kątowe:
   1. rozmiar 12 - 4szt.
   2. rozmiar 14 - 4szt.
   3. rozmiar 17 - 4szt.
   4. rozmiar 19 - 4szt,
8. Komplet 6 nasadek udarowych sześciokątnych - Rozmiary: 13-14-17-19-22-24 mm – 2 komplety,
9. Komplet 7 nasadek 1/2" z końcówką trzpieniową sześciokątną - Rozmiary: 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm – 2 komplety.

Część 2 – Zestaw średnicówek mikorometrycznych

1. Zestaw średnicówek mikrometrycznych o rozmiarach:
   1. 6-12 mm – 1 komplet,
   2. 12 – 20 mm – 1 komplet,
   3. 20- 50 mm - 1 komplet.

Część 3 – Wycinak hydrauliczny.

1. Hydrauliczny zestaw walizkowy wycinaków,
2. Pompa ręczna hydrauliczna,
3. Głowica hydrauliczna,
4. Przewód hydrauliczny 700 bar,
5. Matryce.